附件

金属非金属矿产资源地质勘查坑探工程

安全专篇编写提纲

设计依据

项目依据的批准文件、合同和相关的合法证明文件

国家、地方政府和主管部门的有关安全规定

在设计依据中应列出有关安全生产的法律、法规、规章和规范性文件。

国家法律、行政法规、地方性法规、部门规章、地方政府规章、国家和地方规范性文件应分层次列出，并标注其文号及施行期，每个层次内应按发布时间顺序列出。

依据的文件应现行有效。

设计采用的主要技术标准

设计中应列出设计采用的技术性标准。

国家标准、行业标准和地方标准应分层次列出，标注标准代号，每个层次内应按照标准发布时间顺序排列。

采用的标准应现行有效。

经自然资源部门评审通过的勘查（含普查、详查、勘探）实施方案，以及其他设计依据

项目概述

探矿权设置以及探矿权人、勘査单位基本情况。

勘查区位置、勘查区范围及前期已开展的地质勘查工作情况。

勘查区气象水文、地貌等自然地理情况及交通运输等基础设施条件。

周边环境

勘查区周边环境说明应包括村庄、道路、水体、其它厂矿企业及其他设施等，并应说明是否存在相互影响。

坑探工程概述

坑探工程设计方案

简述坑探工程设计的主要内容，对于井巷工程应说明是否均在勘查区范围内。

探矿井巷参数

应包括井巷断面的规格、坡度等内容。

探矿井巷的施工方法

应包括主要设备、工艺流程等内容。

爆破设计

应包括爆破基本要求、参数选择、器材选择、炮眼布置、装药量及爆破控制方式等内容。

井巷通风系统

应包括风量计算、局扇及风筒选型计算、系统可靠性分析等内容。

井巷排水系统

应包括井下涌水量及排水方案、排水管路、水泵房布置、水仓布置等内容。

提升运输系统

应包括提升设备、钢丝绳的选型计算等内容。

供电系统

应包括用电负荷、供电电源及其来源渠道等内容。

供水、压风（供风）、通信联络、安全避险、监测监控系统及主要设备

应包括管线及设备的规格型号及敷设线路等内容。

危险、有害因素分析

自然危险、有害因素分析

地质构造和主要岩体结构面。

描述主要构造情况（性质、规模、特征），对于影响坑探施工的特征应进行详细说明，岩体风化带性质、结构类型和发育深度，蚀变带性质、结构类型和分布范围，岩体质量和稳固性评价。

对施工不利的工程地质和岩石力学条件

简述工程地质和岩石力学条件可能影响坑探施工的因素。

水文地质条件

简述勘查区地表水情况、汇水面积、地下水补给、径流及排泄条件。

内因火灾倾向

分析勘查区内矿产内因火灾倾向。

有毒有害物质

简述施工过程中产生的有毒有害物质。

气象水文、地貌等危险、有害因素

简述勘查区气候、地形地貌，发生气象、地质灾害的种类、分布、规模、危险性大小、危害程度。

其他自然危险、有害因素

简述影响坑探施工其他自然危险、有害因素。

作业过程危险、有害因素分析

分析作业过程中可能产生的爆破、冒顶、片帮、突水、物体打击、电气危害、中毒窒息、机械伤害、车辆伤害、高处坠落、其他伤害、粉尘危害、噪声、振动等危险、有害因素。

附属设施危险、有害因素分析

分析生活办公、炸药库、排土场（废石场）等附属设施存在的危险、有害因素。

勘查区内的废弃巷道、老空区等情况及其危险、有害因素分析

简述勘查区内的废弃巷道、老空区情况，并分析可能发生的垮落、陷落、冒顶、片帮、透水、中毒窒息等危险、有害因素。

安全对策措施

总平面布置、井巷口及生活办公等临时设施选址的可靠性及相应安全技术措施

简述总平面布置、井巷口及生活办公等临时设施选址场地工程地质条件，分析可能形成的安全隐患并说明采取的安全技术措施。

设备搬迁、运输、安装过程中的安全保障措施

说明设备搬迁、运输、安装过程中采取的安全保障措施。

井巷工程施工的安全技术措施

应包括顶板管理、爆破安全、通风除尘、供电、作业人员要求、施工组织、作业程序等内容及配套的安全技术措施。

防止冒顶片帮事故的支护等安全技术措施

说明防止冒顶片帮事故采取的安全技术措施与地压观测措施。

预防洪水淹井和透水事故以及井巷防排水的安全技术措施

应包括地表水治理、地下水探放疏干、矿井水隔离与堵截、井巷防排水采取的安全技术措施。

井巷通风安全技术措施

说明通风方式、需风量计算、进回风井巷的参数、通风构筑物、局部通风机情况及配套安全技术措施。

爆破作业安全技术措施

说明凿岩、装药、爆破（起爆方式、炸药类型和装药方式）等工艺情况，并说明为保证安全所采取的安全措施。

爆破器材运输、存储、搬运、领退等安全管理措施

说明爆破器材运输、存储、搬运、领退过程中采取的安全管理措施。

提升运输和机械设备防护装置及安全运行保障措施

说明提升运输和机械设备（提升容器、提升机或提升绞车、钢丝绳、井筒装备、车场设备）应设置的安全防护装置及配套的安全运行保障措施。

供电系统及电器设备安全运行保障措施、防雷电措施

说明电源、用电负荷及供配电系统情况，电气设备、电缆选择校验及保护措施，电气安全保护措施，提升系统、通风系统、主排水系统、供配电系统情况及安全运行保障措施、防雷电措施。

防尘毒等有害物质的安全技术措施

分析存在尘毒等有害物质的作业地点，说明防尘毒等有害物质的安全技术措施。

消防设施的设置，有自然发火倾向矿岩的防灭火措施

说明消防设施的设置，制定防灭火措施。

排土场（废石场）可能发生危害的预防措施

预防其他危害的措施

安全设施设计

探矿井巷

探矿井巷施工

探矿井巷施工简述应包括下列内容：

——从井巷位置、井巷施工方法以及保护措施的确定分析探矿井巷施工的安全可靠性；

——安全逃生的形式、井口和井底的标高、平硐的标高等。

依据现行的法规和标准说明利旧工程的符合性。

总结概述本节专用安全设施内容时，应列表汇总本节专用安全设施。

井巷工程支护

井巷工程支护说明应包括井巷和硐室所处或穿过岩体的工程地质条件、水文条件、可能遇到的特殊情况、主要设计参数和支护方式及其参数。

对特殊地质条件下井巷工程，应详细说明支护方式及参数的选取和确定。

巷道布置在具有自然发火危险矿岩内时，应说明支护材料的选取情况。

提升运输系统

竖井提升系统

竖井提升系统说明应包括下列内容：

——竖井提升系统功能、类型、数量及总体布置；

——竖井提升系统（提升容器、提升机或提升绞车、钢丝绳、连接装置等）主要参数和主要计算过程；

——提升机或提升绞车制动系统、控制系统及其主要功能，提升系统联锁控制、运行监控保护系统等。

主要提升系统应实现集中控制、可视化监控。

提升容器之间以及提升容器与井壁、井梁之间的最小间隙应结合井筒断面图说明。

设计应说明竖井提升防过卷设施设置情况，以及井口和中段安全设施设置与联锁情况。

依据现行的规程和标准，应说明利旧工程的符合性。

总结概述本节专用安全设施内容时，应列表汇总本节专用安全设施。

斜井提升系统

斜井提升系统说明应包括下列内容：

——斜井提升系统功能、类型（箕斗、台车、矿车、串车、人车提升）、数量及总体布置；

——斜井提升系统（提升容器、提升机或提升绞车、钢丝绳等）主要参数和主要计算过程；

——提升机制动系统、控制系统及其主要功能，提升系统联锁控制、运行监控保护系统等。

主要提升系统应实现集中控制、可视化监控。

主要提升系统宜实现系统运行状态分析、诊断、预警与保护等功能。

提升容器之间以及提升容器与巷道壁、巷道设施之间的最小间隙应结合斜井断面图说明。

设计应说明斜井内铺轨参数及轨道防滑措施、串车提升防跑车装置的型号数量以及安装位置情况、躲避硐室、安全隔离设施设置情况，以及斜井井口和中段安全设施设置与联锁情况。

依据现行的规程和标准应说明利旧工程的符合性。

总结概述本节专用安全设施内容时，应列表汇总本节专用安全设施。

斜坡道与无轨运输系统

斜坡道与无轨运输系统说明应包括下列内容：

——斜坡道的位置、功能、线路参数（坡度、断面、转弯半径和缓坡段设置情况），以及主要运行车辆类别规格；

——主要无轨作业中段（分段）的功能、巷道断面、主要运行车辆类别规格、信号设施及调度系统。

依据现行的规程和标准应说明利旧工程的符合性。

总结概述本节专用安全设施内容时，应列表汇总本节专用安全设施。

有轨运输系统（含装载和卸载）

有轨运输系统说明应包括下列内容：

——有轨运输中段数量、标高、运输任务、列车组成、列车数量，说明运输距离、运行速度、制动距离等主要参数；

——有轨运输设备及其外形参数，装载和卸载设备及其主要参数，装卸载控制方式等；

——有轨运输线路、信号设施及调度控制系统设置情况。

依据现行的规程和标准应说明利旧工程的符合性。

总结概述本节专用安全设施内容时，应列表汇总本节专用安全设施。

防治水与排水系统

根据勘查区水文地质条件对探矿安全的影响程度，应说明相应的勘查区防治水措施。

水文地质条件复杂类型勘查区应着重说明地下水疏干工程、注浆帷幕堵水工程、巷道防水门等设施设计情况。

排水系统说明应包括下列内容：

——井巷正常排水量和设计最大排水量、排水方式（集中排水、分散排水、一段排水、接力排水）、排水系统组成、排水能力；

——水仓、水泵房、防水门设置；

——排水设备、排水管路、排水辅助设备、排水控制系统设置情况。

井下主排水系统应实现地表远程集中控制、可视化监控、现场无人值守。

排泥系统应说明排泥方式，排泥泵房设置，排泥设备、排泥管路设置情况。

依据现行的规程和标准，应说明利旧工程的符合性。

对于水文地质条件复杂的勘查区，应分析防排水系统的安全性。

总结概述本节专用安全设施内容时，应列表汇总本节专用安全设施。

通风系统

通风系统说明应包括下列内容：

——选用的通风方式；

——井巷需风量计算过程和结果；

——各主要进回风井巷的参数、风量、风速，通风阻力的计算；

——选用的通风机型号、参数及其控制系统；

——主要通风构筑物的设计情况；

——坑探作业面局部通风系统的设计情况。

根据项目特点应说明采用的制冷降温措施，并应给出制冷系统及主要制冷设备选择计算过程及其参数。

依据现行的规程和标准，应说明利旧工程的符合性。

总结概述本节专用安全设施内容时，应列表汇总本节专用安全设施。

供配电安全设施

电源、用电负荷及供配电系统说明应包括下列内容：

——可向本工程供电的地区变配电站设施及供电电压、可供容量、距离，供电线路截面、长度、回路数、负载能力；

——对有一级负荷的勘查区，应说明供电电源是否为双重电源，并应对一级负荷供电进行安全可靠性分析；

——本工程总负荷、探矿负荷及一级负荷计算结果及主要一级负荷的名称；

——主变电所的地理位置、所址防洪设计高度、变电所布置和主接线型式，以及主变压器容量、台数选择等；

——本工程总降压变电所供电系统接线，供配电系统安全可靠性分析，正常及事故情况下的运行方式，一级负荷的供电方式；

——高、低压供配电系统中性点接地方式；

——井下供配电系统的各级配电电压等级。

电气设备、电缆选择校验及保护措施说明应包括下列内容：

——短路电流计算结果及供配电装置、主要电力元器件、电力电缆等高压设备的校验结果；

——各用电设备和配电线路的继电保护装置设置情况和保护配置；

——井下直流牵引变电所电气保护设施、直流牵引网络安全措施；

——牵引变电所接地设施；

——地表向井下供电的线路截面、回路数以及电缆型号；

——地表架空线转下井电缆处防雷设施；

——井下高、低压供配电设备类型和地下高、低压电缆类型。

电气安全保护措施说明应包括下列内容：

——保护接地及等电位联接设施、井下低压配电系统故障防护措施，裸带电体基本防护设施；

——爆炸危险场所电机车轨道电气的安全措施；

——井下照明设施、变配电设施及硐室应急照明设施；

——电气硐室的安全措施；

——地面建筑物防雷设施。

设计应说明提升人员的提升系统、通风系统、主排水系统以及监测监控、井下人员定位和通信联络系统的供配电系统情况。

总结概述本节专用安全设施内容时，应列表汇总本节专用安全设施。

井下供水和消防设施

井下供水和消防设施说明应包括下列内容：

——井下供水系统的供水水源、供水量、管路敷设情况；

——井下动力油运输及储存方式；

——当井下设有储油硐室时，应说明硐室的位置、布置形式、独立通风道、储油量及配套的安全设施；

——井下消防给水系统、消防水源容量、消火栓间距及水压等；

——井下消防器材的布置情况，包括位置、规格、数量等。

总结概述本节专用安全设施内容时，应列表汇总本节专用安全设施。

压风自救系统

压风自救系统说明应包括下列内容：

——压风自救需风量计算,空气压缩机安装地点,空气压缩机主要参数和数量,压缩空气

管路规格和材质、敷设线路、敷设要求;

——主要生产地点、撤离人员集中地点压风管道上的三通及阀门、减压、消音、过滤装置、控制阀设置情况和压风出口压力。

总结概述本节专用安全设施内容时，应列表汇总本节专用安全设施。

通讯联络系统

通信联络系统说明应包括下列内容：

——通信种类、通信系统的设置、通信设备布置等；

——井下应急广播系统设置情况；

——总结概述本节专用安全设施内容，并应列表汇总本节专用安全设施。

安全避险系统

安全避险系统说明应包括下列内容：

——自救器的配置数量和防护时间、避灾线路的设置情况；

——通过图纸、文字表述清楚的避灾线路；

——总结概述本节专用安全设施内容时，应列表汇总本节专用安全设施。

监测监控系统

——监测监控系统说明应包括下列内容：

——井下有毒有害气体监测、视频监控的设计情况；

——总结概述本节专用安全设施内容时，应列表汇总本节专用安全设施。

堆碴场

堆碴场部分说明应包括下列内容：

——周边设施与环境条件，堆碴场选址与勘察、堆碴场容积、等级、安全防护距离、堆碴场防洪及对应的安全对策措施；

——堆碴工艺、服务年限、排岩计划、设备选择等；

——运输道路、台阶高度、总堆置高度、平台宽度、总边坡角等设计参数。

地基处理、截（排）水设施、底部防渗设施、滚石或泥石流拦挡设施、坍塌与沉陷防治措施和边坡监测、照明、道路护栏、挡车设施等。

不设堆碴场时，应说明废石（碴土）去向。

总结概述本节专用安全设施内容时，应列表汇总本节专用安全设施。

总平面布置

坑探工程地表影响范围

应分析坑探工程对地表的影响范围，并应说明是否影响地表设施；若影响地表设施，应说明采取的相关安全措施。

井口及生活、办公场地

井口及生活、办公场地的安全性应根据勘查区地形地貌、自然条件、周边环境、地质灾害影响、地表水系、当地历史最高洪水位等方面进行分析；当地表设施受到相关潜在威胁时，应说明为消除这种威胁设计采取的有效措施。

当生活、办公场地周边存在边坡时，应说明边坡参数、工程地质勘查情况和边坡的安全加固措施。

根据项目需要应说明为保证井口和生活、办公场地安全设计的河流改道及河床加固（含导流堤、明沟、隧洞、桥涵等）、地表截排水（地表截水沟、排洪沟／渠、拦水坝、截排水隧洞等）等工程设施。

总结概述本节专用安全设施内容时，应列表汇总本节专用安全设施。

建（构）筑物防火

建（构）筑物防火部分应说明生活、办公场地内各建筑物的火灾危险性、耐火等级、防火距离、消防通道和消防用水水量、水压、消防水池、供水泵站及供水管路设置情况等。

总结概述本节专用安全设施内容时，应列表汇总本节专用安全设施。

个人安全防护

应说明为员工配备的个人防护用品的规格和数量。

总结概述本节专用安全设施内容时，应列表汇总本节专用安全设施。

安全标志

应说明在各生产地点设置的探矿、交通、电气等安全标志情况。

总结概述本节专用安全设施内容时，应列表汇总本节专用安全设施。

安全管理

安全管理机构及人员配备、安全职责

应包括对安全管理机构设置、部门职能、专职技术人员及其他人员配备的建议，并列出劳动定员表。

危险性较大设备设施的检测检验法

分析存在的危险性较大设备设施，列表说明检验标准与检验周期。

事故应急救援预案及组织保障

制定针对可能发生的各种危险事故的应急救援预案。

特种作业人员的配备和管理

说明特种作业人员的配备情况和管理措施。

作业人员的安全教育培训

说明对作业人员的安全教育和培训的基本要求。

对坑探施工组织设计的建议

附图

附图应当采用原始图幅；制图应当符合《金属非金属矿山采矿制图标准》（GB50564-2010）规定要求，图中的字体、线条和各种标记应清晰可读，签字齐全；宜采用彩图；附图应当包括以下图纸（可根据实际情况调整，但应当涵盖以下图纸的内容）：

——勘查区地形地质图；

——勘查区总平面布置图；

——井巷工程平面图；

——井巷工程纵投影图；

——巷道断面图；

——通风系统图；

——供电系统图；

——提升运输系统图；

——井下排水系统图；

——井下避灾路线图。